Теоретическая часть Формирование микронеровностей на поверхностях, обрабатываемых резанием Шероховатостью поверхности называют совокупность неровностей с относительно малыми шагами, расположенных на базовой длинне. Шероховатость поверхности характеризуется высотой, формой и шагом микронеровностей. Микронеровности на обработанной поверхности образуются в результате рабочего движения инструмента и поэтому траектория движения инструмента и форма его режущих кромок будут влиять на форму и высоту микронеровностей. В процессе резания имеет место пластическая деформация поверхностного слоя обработываемой детали, колебания технологической системы, неоднородность структуры и химического состава обрабатываемого материала. В результате этого под воздействием сил резания режущие кромки инструмента совершают микроколебания, оставляя след на обработанной поверхности в виде микронеровностей, траектория которых при точении является винтовой линией. Поэтому микронеровности при точении можно сравнить с резьбой с относительно малой высотой профиля, зависящего от главного и вспомогательного углов в плане, и шагом равным подаче на оборот детали. Рис. 4.1. Шероховатость обработанной поверхности При изучении шероховатости поверхности, микронеровности с методической точки зрения удобно делить на расчетные микронеровности и действительные. Под расчетными микронеровностями понимают такие, высота и форма которых могут быть определены, геометрически, при следующих допущениях: обрабатываемый материал считается абсолютно недеформируемым; технологическая система – абсолютно жесткой; режущие кромки инструмента представляют собой геометрические линии.