ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2.5. Твердые сплавы В трехкарбидных сплавах цифра после второй буквы Т обозначает суммарное процентное содержание карбидов титана и тантала в сплаве. Трех карбидные твердые сплавы занимают промежуточное значение между двухкарбидными и однокарбидными. Уступая двухкарбидным сплавам по теплостойкости, они превосходят их по прочности. В табл.6 показана область применения твердых сплавов при точении сталей и чугуна. Таблица 6 Марки твердого сплава при точении заготовки из конструкционной стали и чугуна
Условия обработки | Марка твердого сплава при точении заготовки из
углеродистой стали | чугуна
Черновое точение с большими сечениями срезаемого слоя, точение по литейной корке или штамповочной корке, точение с ударами | Т5К12В, Т5К10 | ВК8
Непрерывное черновое точение со средними сечениями срезаемого слоя, получистовое точение | Т14К8, Т15К6 | ВК6, ВК6М
Чистовое точение с малыми сечениями срезаемого слоя при высоких скоростях резания | Т30К4 | ВК3М, ВК2
Прочность твердых сплавов определяется не только их составом, но и размеров зерен карбида вольфрама. Сплавы с большим размером зерен обозначаются буквой В, например ВК4В, имеют большую прочность в следствии увеличения прослойки кобальта, а сплавы с мелкозернистой структурой обозначаются буквой М, например ВК4М, прочность имеют несколько ниже, зато имеют более высокую твердость и износостойкость. Преимущества инструментов из твердых сплавов перед быстрорежущими очевидны. К недостаткам следует отнести большие трудности при изготовлении инструмента сложной конструкции.