ГЛАВА 6. ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 6.4.1. Критерий оптимального износа Инструмент считают затупившимся, когда линейный износ задней поверхности достигает значения, равного оптимальному износу. Под оптимальным износом понимают такой, при котором суммарный период стойкости инструмента достигает максимальной величины. Суммарный период стойкости с достаточной точностью определяют следующим образом: , где - период стойкости между двумя переточками, мин.; - число переточек инструмента. Задача сводится к определению оптимального периода стойкости инструмента между двумя переточками . Очевидно, что при наличии классической кривой износа этот период соответствует точке В (рис.27, а) - точке перехода периода нормального износа в катастрофический. Эту величину Н.Н. Зорев предложил находить следующим образом.
Рис.28. Схема переточки инструмента при изнашивании только по задней поверхности. | Рис.29. Схема для определения оптимального износа
На рис.28 изображена изношенная режущая часть резца с линейным износом . Чтобы инструмент стал вновь работоспособным, с задней поверхности при переточке должен быть сошлифован слой материала толщиной . Толщина слоя равна: Введем обозначение: тогда Дополнительный слой мм включает допуск на заточку и слой материала, сошлифованный для удаления дефектов, образующихся под изношенной частью задней поверхности. Для определения точки перехода участка нормального износа в катастрофический, по расчетам Н.Н. Зорева, необходимо провести касательную к кривой износа из точки на отрицательной оси ординат, лежащей на расстоянии от начала координат (рис.29). Ордината точки В касания касательной кривой износа дает величину оптимального износа инструмента. Критерий оптимального износа широко применяется в лабораторных условиях при установлении стойкостных зависимостей. Применение критерия в производственных условиях не всегда возможно, так как требует снятия инструмента со станка для замера величины износа.