ГЛАВА 3. СТРУЖКООБРАЗОВЫАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 3.6. Способы определения коэффициента усадки стружки Усадку стружки определяют с помощью эксперимента. Существует несколько способов определения усадки стружки. Первый способ предусматривает определение площади поперечного сечения стружки посредством измерения ее геометрических параметров. Небольшой участок стружки закрепляют на столе микроскопа и тщательно замеряют ее геометрические параметры, а затем рассчитывают площадь ее поперечного сечения с последующим определением усадки стружки по формуле (3). Второй способ непосредственного измерения длины стружки и срезаемого слоя L при помощи средств линейных измерений (линейка, штангенциркуль и т.п.). Но для осуществления этого необходимы специальные мероприятия, позволяющие точно определить длину пути, пройденного инструментом в теле заготовки. Например, используют заготовку с продольными пазами (рис.14). При точении такой заготовки стружка будет отрываться от заготовки в тот момент, когда резец попадает в продольную канавку. Таким образом, появляется возможность сравнить длину L, найденную расчетным способом при известных величинах D и W, и длину , найденную путем измерения длины стружки. Используя формулу (1) определяют коэффициент усадки стружки по ее длине. Однако этот способ может быть применен только при сливной стружке. Рис.14. Заготовка для определения усадки стружи Третий способ называется весовым. Используя формулы (1) и (2), вес стружки обозначают через G в мг, а удельный вес через p в г/см3, тогда Коэффициент усадки стружки можно определить по формуле: Так как , тогда