ГЛАВА 3. СТРУЖКООБРАЗОВЫАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 3.2. Нарост Из рис.12 видно, что на величину нароста оказывает влияние передний угол и толщина срезаемого слоя , а значит и подача. При увеличении переднего угла высота нароста уменьшается, и при определенной величине нарост совсем исчезает, тогда как с увеличением толщины срезаемого слоя, а значит и подачи, высота нароста увеличивается. Это происходит из-за соответствующего влияния переднего угла и подачи на силу резания. С увеличением подачи сила резания возрастает, тогда как с увеличением переднего угла – уменьшаются. Нарост оказывает существенное влияние на процесс резания. Он увеличивает передний угол резца, что облегчает процесс резания. Кроме того, он защищает режущую кромку от истирающего действия со стороны стружки и со стороны поверхности резания, а также защищает режущую кромку от воздействия теплоты, возникающей при резании. Все это положительные факторы, влияющие на процесс резания. Рис.12. Влияние скорости резания на высоту нароста при различных передних углах и толщинах срезаемого слоя Но при разрушении нароста действительная глубина резания и толщина среза за все время меняются (на рис.10 линия 1 обозначает след обработанной поверхности или поверхности резания в случае, если нарост отсутствует, а линия 2 - след этих поверхностей при наличии нароста). Поэтому на обработанной поверхности появляются дополнительные микронеровности. Кроме того, в обработанную поверхность внедряются частицы разрушившегося нароста. В результате качество обработанной поверхности ухудшается.