ГЛАВА 6. ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 6.1. Внешнее проявление изнашивания Режущий инструмент в процессе эксплуатации изнашивается. Износ резцов бывает двух видов: только по задней поверхности и по передней и задней поверхностям. Износ по задней поверхности имеет место во всех случаях эксплуатации резцов, впрочем, как и любого другого режущего инструмента. На рис.24 представлены виды износа главной задней поверхности. На задней поверхности образуется площадка износа шириной . Очертания площадки износа в сечении главной секущей плоскостью приблизительно копируют форму поверхности резания (рис.24, в). Вдоль главного режущего лезвия ширина площадки износа в общем случае не одинакова (рис.24, а, б). Рис.24. Виды износа задней поверхности Внешний вид поверхности износа находится во взаимосвязи со скоростью резания. При работе на низких и средних скоростях резания, не превышающих пределы области активного наростообразования, изношенная задняя поверхность имеет глубокие борозды и пики износа (рис.24, а), что является следствием абразивного воздействия твердых микрокомпонентов обрабатываемого материала или отделившихся частиц нароста. С увеличением скорости резания, сопровождающимся ростом температуры, изношенная задняя поверхность становится гладкой (рис.24, б). Измерение износа задней поверхности производят в месте его максимальной величины. Режущий инструмент изнашивается только по задней поверхности (первый вид износа) при обработке хрупких материалов, например, чугунов, и других, когда образуется сыпучая стружка или стружка скалывания. При обработке пластичных материалов первый вид износа может наблюдаться при обработке с низкими скоростями резания, сопровождающимися образованием элементной стружки. С увеличением скорости резания и подачи наблюдается второй вид износа инструмента – по задней и передней поверхностям (рис.25).