ГЛАВА 4. СИЛЫ РЕЗАНИЯ 4.1. Силы, действующие на резец Со стороны срезаемого слоя на переднюю поверхность инструмента действует нормальная к ней сила . При перемещении стружки по передней поверхности возникает сила трения , где - средний коэффициент трения по передней поверхности. На площадку задней поверхности со стороны поверхности резания действует сила упругого последействия, которая возникает в результате упругого восстановления поверхности резания после перемещения по ней главного режущего лезвия инструмента. Сила вызывает касательную к поверхности резания силу трения , где - средний коэффициент трения по задней поверхности. Геометрическая сумма сил является силой сопротивления резанию, называемой силой резания. Величина силы резания и положение ее в пространстве определяются величиной и соотношением нормальных сил трения, зависящих от геометрических параметров инструмента и параметров режима резания. Рис. 17. Сила резания при точении и ее составляющие Зная величины составляющих силы резания, легко определить и ее величину: . Ось расположена вертикально, оси и X расположены в горизонтальной плоскости, соответственно перпендикулярно и параллельно оси обрабатываемой детали [10]. Составляющие силы резания имеют свои названия. Силу называют окружной или главной составляющей силы резания, силу - радиальной, силу - осевой или силой подачи. Реакция окружной силы создает момент сопротивления резанию, называемый крутящим моментом резания: Для того, чтобы осуществлялся процесс резания, крутящий момент , развиваемый шпинделем станка, должен быть больше крутящего момента резания :. Эффективную мощность станка также рассчитывают только по окружной силе и поэтому силу называют главной составляющей силы резания. = кВт.