ГЛАВА 6. ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 6.2.4. Окислительное изнашивание Гипотеза окислительного изнашивания основывается на известном факте коррозии твердых сплавов при нагреве их в среде кислорода и отсутствии изменения свойств при нагреве их в среде инертных газов. Согласно этой гипотезе, при температурах резания 700 – 800°С кислород воздуха вступает в химическую реакцию с кобальтовой фазой твердого сплава и карбидами вольфрама и титана, при этом наиболее сильно окисляется кобальт. Продуктами окисления являются окислы , , , . Твердость продуктов окисления в 40 – 60 раз ниже твердости твердых сплавов. Окисление кобальтовой фазы приводит к потере связки и выкрашиванию зерен карбидов. Из карбидов в первую очередь окисляется вольфрам, а уже потом титан и тантал. Поэтому однокарбидные твердые сплавы более подвержены окислительному изнашиванию, нежели двух – и трехкарбидные. Это обосновывает преимущество двухкарбидных твердых сплавов при скоростном чистовом точении перед однокарбидными.