ГЛАВА 3. СТРУЖКООБРАЗОВЫАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 3.1. Типы стружек Элементная стружка получается при обработке твердых и малопластичных материалов, например, углеродистых конструкционных сталей, с невысокой скоростью резания. Рис.8. Процесс образования элементной стружки Суставчатая стружка (рис.7,б) получается при токарной обработке заготовок из сталей со средней скоростью резания. Прирезцовая сторона такой стружки гладкая, а на противоположной стороне имеются зазубрины с выраженным направлением отдельных связанных между собой элементов. Сливная стружка (рис.7,в) получается при токарной обработке заготовок из сталей с высокой скоростью резания. Она сходит с резца в виде ленты, без зазубрин, присущих суставчатой стружке. Еще И.А. Тиме в своих работах указывал на переменность силы, действующей на резец со стороны срезаемого слоя при образовании элементной стружки. По мере продвижения резца и при увеличении деформации сила резания будет возрастать, достигая максимального значения в момент сдвига элемента стружки, а затем уменьшится до некоторого значения, но не до нуля, так как следующий элемент стружки начинает деформироваться несколько раньше, чем заканчивается формирование предыдущего элемента. Такое изменение силы резания вызывает неравномерную нагрузку системы СПИД, что может привести к вибрациям и ухудшению качества обработанной поверхности. При суставчатой стружке сила резания будет изменяться меньше, чем при элементной, и еще более спокойно будет протекать процесс резания при сливной стружке, а значит и качество обработанной поверхности будет наилучшим. Стружка надлома (рис.7,г) получается при обработке малопластичных металлов (твердый чугун, бронза). Она состоит из отдельных, как бы выломанных частиц различной величины и формы, не связанных между собой. Опережающая трещина при образовании стружки надлома распространяется сразу вдоль всей поверхности сдвига, по которой стружка отделяется от основной массы металла. Ее еще называют сыпучей стружкой, которая мало деформирована и создает резко неравномерную нагрузку на всю систему СПИД. Обработанная поверхность при образовании такой стружки получается шероховатой, так как несет на себе следы вырывов частиц металла.