ГЛАВА 4. СИЛЫ РЕЗАНИЯ 4.2. Влияние параметров режима резания на составляющие силы резания Сила резания сначала убывает, достигая минимальной величины при максимальной величине нароста, затем возрастает до значения скорости резания, при которой наростообразование прекращается, а затем вновь убывает, по причине дальнейшего увеличения температуры резания, связанной с ростом скорости резания. В результате чего уменьшается коэффициент трения стружки по передней поверхности инструмента. Для скоростей резания зависимости составляющих сил резания от скорости резания можно описать формулами: (6) Рис.19. Схема влияния скорости резания на высоту нароста H, коэффициент усадки стружки и силу Для диапазона скоростей резания 50 – 350 м/мин показатели степени в выше приведенных формулах в зависимости от марки обрабатываемого материала, величины переднего угла и подачи приведены в табл.8. Таблица 8 Показатели степени в формулах (6) расчета сил
Показатели степени
0,35 – 0,1 | 0,5 – 0,25 | 0,5 - 0,3
j