ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СО СНЯТИЕМ СТРУЖКИ 1.2. Кинематика процесса резания Вторая схема (посредине) предусматривает два прямолинейных движения. Первое вдоль оси является главным движением резания , второе вдоль оси является движением подачи . Движение подачи отличается от главного движения резания меньшей скоростью. По этой схеме осуществляются виды многопроходной обработки строганием или долблением. Третья схема предусматривает два одновременно действующих движения – вращательное и поступательное. Вращательное движение является главным движением резания , поступательное движением подачи . Третья схема предусматривает три случая. В первом случае вращение осуществляется вокруг оси в плоскости , а поступательное – вдоль этой же оси . По этой схеме осуществляются следующие виды обработки: - точение, сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы метчиком и плашкой и хонингование. Во втором случае вращение осуществляется в плоскости , а поступательное движение вдоль оси . По этой схеме осуществляются следующие виды обработки: - фрезерование дисковыми и цилиндрическими фрезами, пиление и шлифование периферией круга. В третьем случае вращение осуществляется в плоскости вокруг оси , а поступательное - вдоль оси . По этой схеме осуществляется обработка фрезерованием концевыми и торцевыми фрезами.