ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СО СНЯТИЕМ СТРУЖКИ 1.5. Элементы конструкции резцов и геометрические параметры их режущей части При > 0 между углами , , и существует зависимость: ++=; + = ; +=; = - . При < 0 угол > . Главный угол в плане - угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи. Вспомогательный угол в плане - угол между проекцией вспомогательной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи. Угол при вершине - угол между проекциями главной и вспомогательной режущих кромок на основную плоскость. В сумме углы + + = . Вспомогательный передний угол - угол во вспомогательной секущей плоскости между передней поверхностью и основной плоскостью. Вспомогательный задний угол - угол во вспомогательной секущей плоскости между вспомогательной задней поверхностью и плоскостью, проходящей через вспомогательную режущую кромку перпендикулярно основной плоскости. Угол наклона главной режущей кромки - угол в плоскости резания, между главной режущей кромкой и основной плоскостью, проходящей через вершину резца. Угол > 0 (+), когда вершина резца является низшей точкой главной режущей кромки, < 0 (-), когда вершина резца является наивысшей точкой главной режущей кромки, равен 0 когда главная режущая кромка совпадает с основной плоскостью. Величины всех вышеперечисленных углов резца имеют место при соблюдении следующих условий: а) вершина резца устанавливается на высоте оси вращения обрабатываемой детали; б) геометрическая ось державки резца установлена перпендикулярно оси вращения обрабатываемой детали.