ГЛАВА 5. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 5.4. Температура резания. Формулы для расчета температуры резания. Влияние различных параметров и факторов на температуру резания Под температурой резания понимают среднюю температуру на поверхности контакта инструмента со стружкой и поверхностью резания. Если через и обозначить средние температуры на площадках контакта передней и задней поверхностей, то температура резания будет: Для незатупленного инструмента ширина площадки контакта очень мала, а поэтому температуру резания можно считать равной средней температуре на площадке контакта стружки с передней поверхностью, то есть. Экспериментальным путем получена формула, связывающая температуру резания с толщиной и шириной срезаемого слоя: . Коэффициент в формуле зависит от рода и механических свойств обрабатываемого материала, геометрических параметров инструмента и применяемой СОЖ. При любых видах обработки: m>n>q, то есть на температуру резания наибольшее влияние оказывает скорость резания, затем толщина срезаемого слоя и наименьшее – ширина. Экспериментально доказано, что чем больше отношение ширины срезаемого слоя к толщине, тем меньше температура резания, то есть: Отсюда следует: . (7) Это значит, что на температуру резания при точении подача и глубина резания влияют так же, как толщина и ширина срезаемого слоя. Следовательно, для снижения температуры резания при заданной подаче и глубине необходимо уменьшать главный угол в плане.