ГЛАВА 9. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 9.1. Рабочая часть инструмента Различают однолезвийные и многолезвийные инструменты [20]. Типовым представителем однолезвийного инструмента является резец. Но у многолезвийных инструментов (сверла, фрезы и т.п.) каждое лезвие можно рассматривать как отдельный резец со всеми присущими резцу геометрическими параметрами. Поэтому выбор геометрических параметров и формы рабочей части отдельного лезвия многолезвийных инструментов выполняется аналогично как для однолезвийного – резца. В зависимости от условий работы инструмента и требований к качеству обрабатываемой поверхности выбирается материал режущей чести инструмента. Для черновой обработки с большой толщиной срезаемого слоя можно использовать менее дорогую быстрорежущую сталь. Для чистовой обработки с большими скоростями резания – твердый сплав. Далее необходимо выбрать метод восстановления режущих свойств инструмента – заточки. Инструмент затачивают либо по задней, либо по передней поверхности. Выбор метода заточки зависит от вида износа инструмента и формы режущего лезвия. Рассматривая условия работы и износа инструмента, конструктор выбирает метод его заточки и форму лезвия. Во время резания происходит интенсивное стружкообразование. Непременное условие хорошей работы инструмента – беспрепятственный отвод стружки из зоны резания и достаточное пространство для ее размещения. Поэтому при проектировании многолезвийных инструментов, помимо формы режущего лезвия инструмента, конструктор рассчитывает и выбирает форму и величину стружечной канавки. А при образовании сливной стружки проектируются специальные стружколомы. Немаловажное значение при проектировании инструмента имеют экономические вопросы. Помимо правильного выбора материала рабочей части на стоимость инструмента влияет стоимость материала соединительной части. Поэтому, как привило, инструмент выполняют сборным, рабочую часть изготавливают из быстрорежущей стали или твердого сплава, а соединительную - из конструкционной стали. Стоимость инструмента будет зависеть от сложности его конструкции. Чем проще конструкция инструмента, тем дешевле он в изготовлении.