На величину и наличие нароста оказывают влияние: - скорость резания, максимальную высоту нарост имеет при скоростях резания 15–30 м/мин, и исчезает при скоростях резания, превышающих 50–100 м/мин; - передний угол , при большем нарость не обравзуется; - шероховатость передней поверхности, чем меньше высота микронеровностей, тем меньше возможность адгезии; - смазочно-охлаждающая жидкость, чем выше смазочные свойства, тем меньше возможность адгшезии; Нарост сказывает существенное влияние на процесс резания. Он увеличивает передний угол резца, что облегчает процесс резания. Кроме того, он защищает режущую кромку от истирающего действия со стороны стружки и со стороны поверхности резания, а также защищает режущую кромку от воздействия теплоты, возникающей при резании. Все это следует оценить как положительное влияние на процесс резания. Но при разрушении нароста действительная глубина резания и толщина среза за все время меняются (на рис. 2.2. линия 1 обозначает след обработанной поверхности или поверхности резания в случае, если нарост отсутствует, а линия 2 след этих поверхностей при наличии нароста). Поэтому на обработанной поверхности появляются дополнительные микронеровности. Кроме того, в обработанную поверхность внедряются частицы разрушившегося нароста. В результате качество обработанной поверхности ухудшается. Чтобы избежать наростообразования при резании, используют следующие мероприятия: - увеличивают скорость резания, применяя соответствующий инструментальный материал; - увеличивают пернедний угол ; - уменьшают шероховатость передней поверхности режущего лезвия; - применяют смазочно-охлаждающая жидкость с высокими смазывающими свойствами; - применяют инструментальный материал, плохо поддающийся свариванию (например минеральную керамику).