ГЛАВА 6. ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 6.4.2.Критерий технологического износа Применение критерия оптимального износа возможно не всегда еще и в том случае, когда на кривой износа отсутствует участок нормального или катастрофического износа (рис. 27, б, в). В первом случае касательная к кривой износа определит точку на участке катастрофического износа, во втором случае ее вообще проводить не к чему. В этом случае или в другом, когда по каким - либо причинам износ инструмента нельзя доводить до величины оптимального износа, применяют критерий технологического износа. Инструмент считают затупившимся, когда линейный износ задней поверхности достигает значения, равного технологическому износу. Под технологическим понимают износ, при котором работу инструмента прекращают по технологическим причинам: резкое увеличение шероховатости обработанной поверхности, вызываемое износом инструмента; потеря инструментом необходимого размера; возникновение вибраций элементов технологической системы; чрезмерный нагрев детали; поломка малопрочного инструмента и т.п. Критерий технологического износа в основном используют при исследовании и эксплуатации инструмента, предназначенного для чистовой (окончательной) обработки.