ГЛАВА 3. СТРУЖКООБРАЗОВЫАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 3.7. Влияние параметров режима резания, геометрических параметров режущей части инструмента и других факторов процесса резания на усадку стружки На рис.16 представлен график зависимости коэффициента усадки стружки от температуры резания при различных подачах, при обработке стали 40Х, склонной к наростообразованию. Как видно, минимальное значение коэффициент усадки стружки имеет при температуре резания , что соответствует максимальной величине нароста, а максимальное значение коэффициент усадки стружки имеет при температуре , когда нарост исчезает. Из рис.16 также следует, что подача (толщина срезаемого слоя) фактически не влияет на коэффициент усадки стружки. При увеличении переднего угла коэффициент усадки стружки уменьшается, так как уменьшаются силы деформации по плоскости сдвига и деформации от перемещения стружки по передней поверхности резца. Смазочно-охлаждающие жидкости снижают величину коэффициента трения и тем самым уменьшают деформации от перемещения стружки по передней поверхности резца. Причем эффект от влияния СОЖ тем сильнее, чем меньше толщина срезаемого слоя и скорость резания. Рис.16. Влияние температуры на коэффициент усадки стружки при различных подачах (обрабатываемый метал сталь 40Х).