ГЛАВА 3. СТРУЖКООБРАЗОВЫАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 3.5. Связь коэффициента усадки стружки с углом сдвига Усадка стружки является показателем пластической деформации срезаемого слоя, которая характеризуется относительным сдвигом или величиной угла сдвига . Используя формулу Тиме , можно выразить угол сдвига через коэффициент усадки стружки по длинне: , отсюда при получим: . (4) Зависимость (4) получена при предположении, что уширение стружки отсутствует, т.е. коэффициент , а коэффициенты и равны, и является приближенной. Она характеризует взаимосвязь угла сдвига и коэффициента усадки стружки. Из формулы (4) видно, что с увеличением угла сдвига (увеличением твердости и прочности обрабатываемого материала), коэффициент усадки уменьшается. Поэтому при изучении влияния различных факторов на пластическую деформацию в зоне резания обычно ограничиваются измерением усадки стружки, а относительный сдвиг не рассчитывают. В отличие от относительного сдвига усадка стружки не показывает точно величину пластической деформации, приводящей к перемещению срезаемого слоя относительно заготовки. Потому что усадка стружки является следствием не только деформации по плоскости сдвига, но и деформации от перемещения стружки по передней поверхности резца. Однако, усадка стружки позволяет косвенно судить о влиянии тех или иных факторов и параметров процесса резания на степень пластической деформации в плоскости сдвига, и поэтому информация об усадке стружки вполне может быть использована для управления процессом резания (выбор режимов, геометрия инструмента, оптимизация процесса и т. д.).