ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2.6. Минеральная керамика Для изготовления режущих инструментов используют оксидную минеральную керамику, являющуюся кристаллической окисью алюминия (). Наибольшее распространение получила минеральная керамика марки ЦМ 332, называемая микролитом. Микролит получают спеканием тонкоизмельченного порошка корунда – искусственной окиси алюминия в два приема - сначала при температуре 1100 , а затем при температуре 1720 – 1760 , в виде пластинок, которые прикрепляют к корпусу инструментом привариванием, приклеиванием или механическим путем. Минеральная керамика обладает высокой твердостью и теплостойкостью, но исключительно низкой сопротивляемостью циклическим тепловым нагрузкам. Поэтому ее применение ограничивается обработкой мягких цветных металлов и сплавом. При обработке чугуна и стали ее целесообразно применять при непрерывном чистовом точении с малыми сечениями срезаемого слоя.