ГЛАВА 11. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ В этой главе рассматривается обработка отверстий сверлами, зенкерами и развертками, то есть сверление, зенкерование и развертывание. Эти виды обработки отверстий применяются в зависимости от требуемой точности размера отверстия и качества обработанной поверхности. Во всех случаях главным движением резания является вращательное движение инструмента или заготовки, а движением подачи – поступательное перемещение вдоль оси инструмента, поэтому группу инструментов, в которую входят сверла, зенкеры и развертки называют группой осевых инструментов. Сверлами обычно обрабатываются отверстия в сплошном материале, когда требуется получить отверстия невысокой точности. Более точные отверстия после сверления обрабатываются зенкерами и развертками. В этом случае точность отверстий обеспечивается лучшим центрированием инструмента (благодаря наличию большего числа режущих лезвий), повышенной жесткостью инструмента и более легкими условиями работы каждого лезвия. Сопоставление условий работы инструментов и качества обработки при сверлении, зенкеровании и развертывании представлено в табл.13. Таблица 13
Вид обработки | Условия работы инструмента | Шерохо-ватость | Квалитет точности
, мм |  |
Сверление | /2 | 60 | 2 | 25 – 0,8 | 13 – 9
Зенкерование | 0,5 – 4 | 45 – 60 | 3 – 6 | 25 – 0,4 | 13 – 8
Развертывание | 0,05 –0,2 | 5 – 15 | 6 – 12 | 3,2 – 0,1 | 11 – 5
При сверлении в сплошном материале глубина резания t равна половине диаметра сверла, а при рассверливании и зенкеровании – половине разности диаметров до и после обработки: , .