ГЛАВА 7. СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДОПУСКАЕМАЯ ИМИ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ 7.3.Влияние параметров режима резания и геометрических параметров режущей части инструмента на период стойкости и допускаемую скорость резания Передний угол является важнейшим из геометрических параметров инструмента, определяющим процесс превращения срезаемого слоя в стружку. От его величины зависят степень деформации срезаемого слоя, работа стружкообразования, сила резания, количество выделяемого тепла и, соответственно, температура резания. С увеличением переднего угла условия стружкообразования облегчаются, уменьшаются работы деформации и трения на передней поверхности, сила резания и, как следствие, количество выделяемого тепла. Уменьшение тепловыделения способствует повышению периода стойкости инструмента. Однако, увеличение переднего угла приводит к уменьшению угла заострения , от величины которого зависит прочность режущего инструмента и теплоотвод в тело инструмента. С уменьшением угла заострения теплоотвод ухудшается, а прочность инструмента падает, что приводит к снижению его стойкости. Уменьшение угла особенно нежелательно для твердосплавного инструмента, хрупкость и прочность которого низка. Наличие двух конкурирующих процессов приводит к тому, что зависимость выражается горбообразной кривой (рис.33). Величина оптимального переднего угла зависит от рода и механических свойств обрабатываемого и инструментального материалов. Отрицательный передний угол делают только у инструмента из твердого сплава и минеральной керамики в тех случаях, когда режущее лезвие при положительном переднем угле не в состоянии выдержать без разрушения силы, возникающие на передней поверхности. Применительно к твердым сплавам это наблюдается при черновой обработке сталей с 80 кгс/мм2 при прерывистом резании. Характер влияния заднего угла на период стойкости инструмента и допускаемую скорость резания аналогичен характеру влияния переднего угла (рис.34). По мере увеличения заднего угла, ширина площадки контакта и сила трения на задней поверхности уменьшается, что уменьшает изнашивание инструмента, а значит, повышает его период стойкости.