ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2.1. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам Наряду с высокой теплостойкостью немаловажное значение имеет способность инструментального материала отводить тепло от контактных поверхностей режущего лезвия, в результате чего температура на них снижается и повышается износостойкость. Поэтому четвертым требованием, предъявляемым к инструментальным материалам, является теплопроводность. Кроме того, чем выше теплопроводность материала, тем меньше опасность возникновения прижогов и трещин инструмента при заточке. Скорость перемещения стружки по передней поверхности режущего лезвия и обрабатываемого материала по его задней поверхности достигает 250 – 350 м/мин. При этом на них имеют место высокие контактные напряжения и высокая температура. В результате этого даже в условиях сохранения первоначальной твердости инструментального материала контактные поверхности изнашиваются. Поэтому пятым требованием, предъявляемым к инструментальным материалам, является износостойкость. Под износостойкостью инструментального материала при резании понимают его способность сопротивляться удалению с контактных поверхностей режущего лезвия частиц инструментального материала. Износостойкость инструментального материала возрастает при повышении его твердости, прочности, теплостойкости и теплопроводности. Шестым из основных требований, предъявляемых к инструментальным материалам, является экономичность. Большое количество инструментов, эксплуатируемых на машиностроительных заводах и ремонтных цехах, требуют соответствующего расхода инструментального материала. Поэтому он по возможности должен быть дешевым и не содержать дефицитных элементов.