ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2.4. Быстрорежущие инструментальные стали Потеря твердости углеродистых и легированных инструментальных сталей при нагреве выше 200 – 250 ?С объясняется интенсивной коагуляцией карбида железа, выделяющегося из мартенсита. Введение в сталь большего количества вольфрама (Р), ванадия (Ф), молибдена (М) и хрома (табл.3) приводит к образованию сложных карбидов, связывающих почти весь углерод, в результате чего процесс коагуляции начинает происходить при значительно более высоких температурах, и теплостойкость стали возрастает [7]. Быстрорежущие инструментальные стали отличаются от легированных присутствием в них значительно большего количества карбидообразующих элементов (табл.3) (вольфрама (Р), ванадия (Ф), молибдена (М) и хрома). Таблица 3 Химический состав быстрорежущих сталей
Марка стали | Содержание элементов в %
С | W | Mо | Cr | V | К
Р18 | 0,7 – 0,8 | 17 - 19 | До 1 | 3,8 – 4,4 | 1 – 1,4 | -
Р9 | 0,85 – 0,95 | 8,5 - 10 | До 1 | 3,8 – 4,4 | 2 – 2,6 | -
Р12 | 0,8 – 0,9 | 12 - 13 | До 1 | 3,2 – 3,7 | 1,5 – 1,9 | -
Р6М5 | 0,8 – 0,9 | 5,5 – 6,5 | 4,5 – 5,5 | 3,8 – 4,4 | 1,8 – 2,2 | -
Р9Ф5 | 1,4 – 1,5 | 9,0 – 10,5 | До 1 | 3,8 – 4,4 | 4,3 – 5,1 | -
Р9К5 | 0,9 – 1,0 | 9,0 – 10,5 | До 1 | 3,8 – 4,4 | 2 – 2,6 | 5 - 6
Быстрорежущие инструментальные стали по химическому составу разделены на следующие группы: вольфрамовые – Р18, Р9, Р12; вольфрамомолибденовые – Р6М5, Р6М3; вольфрамованадиевые – Р9Ф5, Р14Ф4, Р18Ф2; вольфрамокобальтовые – Р9К5, Р9К10; безуглеродистые быстрорежущие сплавы – Р18М3К25, Р18М5К25, Р18М7К25. Сталь Р18 по сравнению со сталью Р9 имеет примерно в три раза больше избыточных карбидов, что повышает ее износостойкость при работе с низкими скоростями резания. Большее содержание вольфрама (в два раза) снижает теплопроводность стали, и поэтому сталь Р9 более теплопроводна и ее износостойкость выше при резании с интенсивным тепловыделением.