ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2.1. Требования, предъявляемые к инструментальным материалам Всем вышеперечисленным требованиям в той или иной степени отвечают следующие группы инструментальных материалов: углеродистые инструментальные стали; легированные инструментальные стали; быстрорежущие инструментальные стали; твердые сплавы; минеральная керамика; алмазы и кубический нитрид бора; абразивные материалы. Основные свойства вышеперечисленных инструментальных материалов представлены в табл.1. Таблица 1 Основные свойства инструментальных материалов
Инструментальный материал | Теплостойкость | Предел прочности при изгибе | Микро- твердость | Коэффициент теплопроводности
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Углеродистая сталь | 200-250 | 200-220 | 61 - 63HRC | 31 - 32
Легированная сталь | 250 - 300 | 200-220 | 63 - 65HRC | 27 - 29
Быстрорежущая сталь | 600 - 700 | 210-330 | 63 – 65HRC (750HV) | 18 - 20
Твердые сплавы | 800 - 900 | До 230 | 1700HV | 13 - 80
Минеральная керамика | 1100 – 1500 | 32 - 70 | 1500HV | 3
Алмаз | 700 – 900 | 21 - 48 | 10000HV | 142,5
Кубический нитрид бора | 1300 - 1500 | 70 - 150 | 8500 – 9400HV | 25 - 60