Методика измерения высоты нароста Существует несколько методов, позволяющих оценить форму и размеры нароста, образовавшегося при резании. В настоящей работе студентам предлагается использовать метод измерения высоты нароста при помощи микроскопа непосредственно в процессе резания. Этот метод разработан советскими учеными А.Н. Ереминым и А.М. Розенбергом. Для реализации метода служит специальное приспособление, рис. 2.3. На шпиндель 1 токарно-винторезного станка навинчена специальная планшайба 2 малого диаметра. На планшайбе 2 при помощи болтов 3 зак-реплена заготовка 4. Заготовку 4 обтачивают по наружному диаметру на проход резцом 5. В этом же резцедержателе закреплен кронштейн, снабженный двухкоординатным приспособлением 8. В приспособлении 8 закреплен микроскоп 9, имеющий встроенное измерительное устройство 10. Зона резания освещается осветительным устройством станка 11. Рис. 2.3. Приспособление для измерения микронеровностей На рис. 2.4 показано поле зрения микроскопа 9 при измерении высоты нароста. В поле зрения виден перевернутый режущий клин резца 1, сходящая передняя поверхность 2 и нарост 3. Для измерения высоты нароста необходимо в процессе резания вращением рукоятки 10 ( рис. 2.3) совместить визирную линию 4 с передней поверхностью 2 резца и отметить показание двойной штриховой метки 5 ( рис. 2.4), дающее целые числа измеряемого размера и показание штриховой шкалы рукоятки 10, дающее дробную часть измеряемого размера. Затем необходимо совместить визирную линию с вершиной нароста и также отметить показания обеих шкал микроскопа. После этого необходимо вычесть из большего показания микроскопа меньшее. Вычислить высоту нароста. Рис. 2.4. Вид режущего клина и нароста в окуляре микроскопа