ГЛАВА 7. СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДОПУСКАЕМАЯ ИМИ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ 7.2. Связь между скоростью резания и периодом стойкости инструмента Связь между скоростью резания и периодом стойкости может быть изображена монотонной, непрерывно убывающей кривой, близкой к гиперболе, или немонотонной, выраженной кривой с двумя перегибами (рис.31). Практический интерес представляют собой только нисходящие ветви кривых (кривая 1 или участок г кривой 2). Тогда зависимость периода стойкости от скорости резания наиболее удобно описать степенной функцией: Выражая скорость резания через стойкость режущего инструмента, получим степенную функцию: в которой показатель степени m называют показателем относительной стойкости. Постоянный коэффициент характеризует обрабатываемый и инструментальный материалы, геометрические параметры инструмента, применяемую СОЖ, а также глубину резания и подачу, с которыми ведется обработка. Показатель относительной стойкости является образной величиной показателя , найденного из стойкостных опытов. Кривая 1 на рис.31 отображает связь между периодом стойкости инструмента и скоростью резания при обработке чугуна инструментами из однокарбидных твердых сплавов и углеродистых конструкционных сталей инструментами из быстрорежущих сталей. Кривая 2 отображает связь между периодом стойкости и скоростью резания при обработке углеродистых конструкционных и легированных сталей, жаропрочных сталей и сплавов и некоторых других материалов инструментами из однокарбидных и двухкарбидных твердых сплавов. Кривая 3 отображает зависимость между стойкостью и скоростью резания при обработке углеродистых конструкционных и легированных сталей спиральными сверлами из быстрорежущих сталей [7].