ГЛАВА 9. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ Под конструированием режущего инструмента понимается определение всех размеров и форм режущего инструмента путем расчетов и графических построений. Задача конструктора сводится к следующему: 1) на основании данных науки о резании металлов найти оптимальные геометрические параметры режущей части инструмента, определить силы резания и подобрать наиболее подходящий материал режущей части, выбрать оптимальную форму рабочей части инструмента, позволяющую обеспечить свободное отделение стружки в процессе резания; 2) на основании данных технологии металлов найти наиболее удобную форму рабочей и соединительной частей инструмента, определить допуски на их размеры в зависимости от условий работы и требуемой точности обработки; 3) на основании данных науки о сопротивлении материалов провести расчеты рабочей и соединительной частей инструмента на прочность и жесткость; 4) составить рабочий чертеж инструмента и технические условия, внеся в чертеж все необходимые данные о форме и размерах инструмента, а в технические условия – допуски, требования, предъявляемые к инструменту, данные для испытаний инструмента и т.д.