ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СО СНЯТИЕМ СТРУЖКИ 1.7.1. Свободное резание Свободное резание происходит, при участии в резании одной прямолинейной режущей кромки. Деформированное состояние срезаемого слоя при этом является плоским. Пример свободного резания показан на рис.6,а. В этом случае деформация совершается в плоскостях, параллельных друг другу, и все элементы срезаемого слоя могут свободно перемещаться в параллельных направлениях. Свободное резание может осуществляться при точении с поперечной подачей буртика на цилиндрической заготовке [14], при этом длина прямолинейной режущей кромки инструмента должна быть больше ширины буртика на ширину перекрытия режущего лезвия. Свободное резание обычно проводится при выполнении каких-либо экспериментов в различных исследованиях. Это делается для того, чтобы исключить влияние осложненного деформирования срезаемого слоя на исследуемое явление. Получить, например, хороший корень стружки для изучения пластической деформации срезаемого слоя или образования нароста можно только при свободном резании, когда все явления в зоне резания совершаются в семействе параллельных плоскостей, поэтому одинаковы в каждой из них. Рис.6. Свободное (а) и несвободное (б) резание