ГЛАВА 6. ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 6.2.1. Абразивное изнашивание При трении поверхности резания о заднюю поверхность инструмента и стружки о переднюю поверхность твердые микрокомпоненты обрабатываемого материала царапают контактные поверхности инструмента, разрушая их. Интенсивность абразивного воздействия возрастает при увеличении содержания в сталях цементита и сложных карбидов, а в чугунах - цементита и фосфидов. Контактные поверхности инструмента также царапают частицы периодически разрушающегося нароста, при его наличии. Чем меньше отношение между твердостью инструментального и обрабатываемого материалов, тем большее значение имеет абразивное изнашивание. Особенно сильно изнашивается задняя поверхность, на которой образуются глубокие борозды и пики износа. Абразивное изнашивание в большей степени проявляется в области низких и средних скоростей резания, характерных при эксплуатации быстрорежущего инструмента. С увеличение скорости резания, выше пределов наростообразования, температура резания возрастает, что приводит к увеличению пластичности обрабатываемого материала и уменьшению его абразивного воздействия на контактные поверхности инструмента. Однако интенсивность износа инструмента при этом не уменьшается, что позволило предложить гипотезу адгезионного изнашивания.