ГЛАВА 8. КАЧЕСТВО ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 8.1. Характеристики качества обработанной поверхности. Механизм образования микронеровностей Качество обработанной поверхности определяется шероховатостью поверхности и состоянием материала поверхностного слоя. Шероховатость поверхности определяется совокупностью неровностей расположенных на базовой длинне и характеризуется их высотой, формой и шагом. Состояние поверхностного слоя характеризуется его упрочнением (наклепом), микроструктурой, величиной и знаком остаточных напряжений и глубиной их залегания. Микронеровности на обработанной поверхности образуются в результате рабочего движения инструмента и поэтому траектория движения инструмента и форма его режущих кромок будут влиять на форму и высоту микронеровностей. В процессе резания имеет место пластическая деформация поверхностного слоя обрабатываемой детали, колебания элементов технологической системы, неоднородность структуры и химического состава обрабатываемого материала. В результате этого под воздействием сил резания режущие кромки инструмента совершают микроколебания, оставляя след на обработанной поверхности в виде микронеровностей, траектория которых при точении является винтовой линией. Поэтому микронеровности при точении можно сравнить с резьбой с относительно малой высотой профиля, зависящего от главного и вспомогательного углов в плане, и шагом, равным подаче на оборот детали.