ГЛАВА 5. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 5.1. Источники образования тепла и его распределение Источниками тепла являются: деформация металла по условной плоскости сдвига ; трение стружки по передней поверхности и трение поверхности резания по задней поверхности . Рис.20. Источники образования тепла и распределение тепла между стружкой, деталью и инструментом Образовавшееся тепло распределяется между стружкой, деталью и инструментом потоками, схематически изображенными рис. 20. Часть тепла деформации от условной плоскости сдвига переходит в стружку . Из зоны трения на передней поверхности в стружку переходит часть тепла трения, равная , где – тепло, уходящее в инструмент [6]. Таким образом, температура стружки определяется суммарным тепловым потоком: Часть тепла деформации от условной плоскости сдвига переходит в деталь . Туда же из зоны трения на задней поверхности переходит часть тепла, равная , где – тепло, уходящее в инструмент. В результате суммарный тепловой поток в деталь составит: Температурное поле режущего клина инструмента устанавливается в результате действия суммарного теплового потока: . На основании этого можно написать выражение, описывающее расход образовавшегося при резании тепла: , где - количество тепла, уходящего в окружающую среду.