ГЛАВА 8. КАЧЕСТВО ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 8.2. Влияние условий процесса резания на величину микронеровностей Увеличение шероховатости поверхности в зоне скоростей резания происходит из за увеличения высоты нароста, здесь превышает величину , в зоне скоростей резания уменьшается с уменьшением высоты нароста, в дальнейшем при увеличении скорости резания, как и в случае с кривой 1, отсутствует, а величина уменьшается с уменьшением силы . С увеличением скорости резания ее влияние на величину шероховатости уменьшается, и при скоростях резания, больших 120 – 150 м/мин, высота микронеровностей от скорости резания практически не зависит. Из геометрических параметров режущего инструмента на действительную высоту микронеровностей наибольшее влияение оказывает главный угол в плане . С уменьшением главного угла в плане увеличивается отношение ширины срезаемого слоя к его толщине, Это, с одной стороны уменьшает влияние подачи на высоту микронеровностей, но с другой - увеличивает радиальную составляющую силы резания . Поэтому уменьшение главного угла в плане j в большей степени влияет на высоту микронеровностей при малых подачах и в меньшей степени - при больших подачах. Вспомогательный угол в плане , влияет на величину расчетных микронеровностей. С уменьшением вспомогательного угла в плане расчетные микронеровности уменьшаются и равны 0 при его нулевом значении. Если на резце сделать вспомогательный угол в плане , равным 0, а длину вспомогательного лезвия на 20 – 30% больше подачи, то расчетные микронеровности образовываться не будут. На этом основано конструирование чистовых резцов для работы с большими подачами. В отличие от расчетных микронеровностей, уменьшение вспомогательного угла в плане не во всех случаях приводит к уменьшению высоты действительных микронеровностей. Передний угол и угол наклона режущей кромки на высоту действительных микронеровностей влияния не оказывают. Что касается заднего угла , то он влияет на величину действительных микронеровностей при значениях, меньших 5 о, увеличивая их при уменьшении угла a за счет роста силы трения задней поверхности о поверхность резания. При значениях, больших 5°, задний угол a на величину микронеровностей характерного влияния не оказывает. С повышением твердости и прочности обрабатываемого материала и снижением его пластичности, обьем пластической деформации уменьшается. Это приводит к уменьшению высоты микронеровностей. На этом основано искусственное повышение твердости деталей термообработкой, часто применяемое для повышения чистоты обработанной поверхности. На высоту микронеровностей положительно влияет применеие СОЖ. Однако, положительное действие СОЖ уменьшается при увеличении скорости резания.