ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2.10. Карбид кремния Карбиды кремния КЗ и КЧ получают в результате взаимодействия кремнезема и углерода плавкой в электрических печах, а затем дроблением на зерна. Он состоит из карбида кремния (SiC) и незначительного количества примесей. Наиболее распространены две разновидности карбида кремния: карбид кремния зеленый (КЗ), имеющий цвет от светло-зеленого до темно-зеленого, и карбид кремния черный (КЧ) – обычно черного цвета. Карбид кремния выпускается следующих марок: КЗ9, КЗ8, КЗ7, КЧ8, КЧ7. Цифра в маркировке обозначает содержание карбида кремния в процентах. Например, КЗ9 – карбид кремния зеленый, содержащий 99% SiC, КЧ8 – карбид кремния черный, содержащий 98% SiC. Карбид кремния зеленый отличается от карбида кремния черного меньшим количеством примесей. Карбид кремния обладает большой твердостью, превосходящей твердость электрокорунда, высокой механической прочностью и высокой режущей способностью. Является незаменимым материалом для шлифования чугуна, цветных сплавов, стекла, пластмасс и других хрупких материалов. Карбид кремния зеленый обладает большей твердостью, но меньшей прочностью по сравнению с карбидом кремния черным, поэтому имеет преимущества при шлифовании цветных сплавов.