ГЛАВА 6. ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 6.1. Внешнее проявление изнашивания При изнашивании второго вида к износу задней поверхности добавляется износ передней поверхности (рис.25). Износ передней поверхности имеет вид лунки длиной, шириной и глубиной . Края лунки параллельны главному режущему лезвию, а ее ширина равна его рабочей длине. Центр лунки расположен на расстоянии L от главного режущего лезвия (рис.25, а), которое соответствует центру давления стружки на переднюю поверхность и области максимальной температуры на ней (рис.22, 23). Рис.25. Износ по задней и передней поверхностям При работе со скоростями резания, соответствующими активному наростообразованию, между главным лезвием и передним краем лунки остается расстояние , уменьшающееся по мере развития лунки (рис.25, б). Это связано с наростом, предохраняющим часть передней поверхности, прилегающую к главному режущему лезвию. При работе с высокими скоростями резания, вне области наростообразования, край лунки сливается с изношенной задней поверхностью (рис.25, в). На расстояние также влияет ширина срезаемого слоя (подача ) и передний угол . С увеличением подачи центр давления стружки отдаляется от главного режущего лезвия, и, соответственно, величина возрастает. То же самое происходит при уменьшении переднего угла .