ГЛАВА 8. КАЧЕСТВО ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 8.4. Влияние параметров режима резания и износа инструмента на состояние материала поверхностного слоя Величина и глубина залегания остаточных напряжений зависят от переднего угла инструмента, подачи, скорости резания, степени износа инструмента. При увеличении скорости резани абсолютная величина растягивающих остаточных напряжений увеличивается, но глубина их залегания уменьшается. При скоростях резания больших 150 – 170 м/мин, образование поверхностного слоя при обработке углеродистых сталей стабилизируется, и скорость резания перестает оказывать влияние на остаточные напряжения. Рост подачи также увеличивает величину растягивающих напряжений, но при этом несколько растет и глубина их залегания. При переходе от положительных передних углов к большим отрицательным передним углам растягивающие напряжения резко уменьшаются, но одновременно увеличивается глубина их залегания. С увеличением износа инструмента наблюдается увеличение как величины растягивающих остаточных напряжений, так и глубины их залегания. Наклеп поверхностного слоя связан в основном с деформацией и упрочнением ферритной фазы обрабатываемого материала. Степень наклепа и толщина наклепанного слоя находятся в прямой зависимости от степени деформации срезаемого слоя и действующих сил резания, поэтому они растут при уменьшении переднего угла и увеличении подачи. Глубина резания на степень наклепа и его толщину влияет сравнительно мало. Влияние скорости резания такое же, как и на коэффициент усадки стружки. Повышение износа инструмента увеличивает степень наклепа и толщину наклепанного слоя.