ГЛАВА 10. РЕЗЦЫ 10.2.2. Фасонные резцы Круглый фасонный резец (рис.44,в) является телом вращения, у которого вырезан угловой паз, для создания передней плоскости и пространства для схода стружки. Ось резца устанавливается выше оси детали, поэтому на фасонной режущей кромке создаются положительные задние углы. У круглых резцов, ось которых параллельна оси детали, задние углы на участках режущих кромок, перпендикулярных оси детали, равны нулю. На этих участках задняя поверхность, создающаяся при вращении режущей кромки вокруг оси резца, является торцевой плоскостью. В процессе работы резца эта плоскость соприкасается с соответствующей торцевой плоскостью детали. Из-за этого на рассматриваемом участке режущей кромки зазор между материалом заготовки и задней поверхностью не создается, что снижает режущую способность резца. Такое же явление наблюдается и у призматических резцов при их обычной установке. Круглые фасонные резцы широко применяются на токарных и револьверных станках ввиду сравнительной простоты их изготовления, а также большого, практически неограниченного, числа переточек. Эти резцы универсальны по области применения, так как ими можно обрабатывать все виды фасонных поверхностей – наружных, внутренних и торцовых, но крепятся менее жестко и обычно применяются для обработки деталей с меньшими глубинами профиля, чем призматические фасонные резцы. Рис.45. Положение передней плоскости резца Передняя поверхность фасонных резцов в большинстве случаев является плоскостью, которая может располагаться под определенным передним углом к поперечной оси детали (рис.45,а). В общем же случае, фасонные резцы имеют двойной наклон передней плоскости, когда ее положение характеризуется не только передним углом , но и углом наклона режущей кромки (рис.45,б). Такие резцы используются при повышенных требованиях в отношении соблюдения формы и точности обработки конических участков поверхностей деталей.