Контрольные вопросы 1. Что такое нарост? 2. Основные параметры и факторы, влияющие на величину нароста. 3. Влияние нароста на геометрию режущего инструмента и характеристики процесса резания. 4. Меры борьбы с наростом. 1. Что такое нарост? нарост представляет собой некоторую часть срезаемого слоя металла, сильно сдеформированного, заторможенного, получившего сильное упрочнение и прочно схваченного (приваренного) с передней поверхностью резца. 2. Основные параметры и факторы, влияющие на величину нароста. - скорость резания, максимальную высоту нарост имеет при скоростях резания 15–30 м/мин, и исчезает при скоростях резания, превышающих 50–100 м/мин; - передний угол , при большем нарость не обравзуется; - шероховатость передней поверхности, чем меньше высота микронеровностей, тем меньше возможность адгезии; - смазочно-охлаждающая жидкость, чем выше смазочные свойства, тем меньше возможность адгшезии; 3. Влияние нароста на геометрию режущего инструмента и характеристики процесса резания. Нарост, увеличиваясь, меняет геометрию резца. Передний угол , образованный наростом, больше по величине, чем передний угол резца , полученный при заточке. 4. Меры борьбы с наростом. Чтобы избежать наростообразования при резании, используют следующие мероприятия: - увеличивают скорость резания, применяя соответствующий инструментальный материал; - увеличивают пернедний угол ; - уменьшают шероховатость передней поверхности режущего лезвия; - применяют смазочно-охлаждающая жидкость с высокими смазывающими свойствами; - применяют инструментальный материал, плохо поддающийся свариванию (например минеральную керамику).