ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СО СНЯТИЕМ СТРУЖКИ 1.3. Понятия скорости резания, подачи и глубины резания Скорость резания, подача и глубина резания являются параметрами режима резания. Главным параметром режима резания является скорость резания, обозначающаяся буквой , параметр, связанный с непрерывностью резания - является подача, обозначаемая буквой . При точении скорость резания численно равна окружной скорости вращения точки детали, расположенной на обрабатываемой поверхности диаметром , и определяется по формуле: [] = м/мин., где – частота вращения шпинделя станка, [] = об./мин. Резец перемещается вдоль оси детали со скоростью (мм/мин.), являющейся движением подачи. Скорость перемещения резца получила название минутной подачи резца. Путь, пройденный резцом вдоль оси детали за один ее оборот, называют подачей на оборот и определяют по формуле: , [] = мм/об. В результате того, что указанные движения совершаются одновременно, с обрабатываемой поверхности детали удаляется слой материала размером мм, который называется глубиной резания. Под глубиной резания понимается размер слоя, удаляемого с обрабатываемой поверхности за один проход инструмента, измеренный перпендикулярно к направлению движения подачи. Приведенная формулировка глубины резания является общей для любого из методов обработки металла со снятием стружки [2]. При продольном точении глубина резания определяется по формуле: , [] = мм, где – диаметр обрабатываемой поверхности, мм; - диаметр обработанной поверхности, мм.