ГЛАВА 5. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 5.2. Влияние параметров режима резания на распределение тепла На рис.21 представлен график влияния скорости резания на распределение тепла между стружкой, деталью и инструментом, который показывает, что распределение тепла между стружкой, деталью и инструментом коренным образом изменяется при увеличении скорости резания: количество тепла, уходящего в стружку, возрастает, а в деталь и инструмент – уменьшается. Причем, доля тепла, переходящего в инструмент, очень мала, а при скоростях резания, превышающих 300 м/мин, практически равна нулю. Уменьшение доли тепла, переходящего в деталь, вызвано изменением соотношения между скоростью резания и скоростью распределения тепла из зоны деформации. Из очага теплообразования на условной плоскости сдвига в деталь течет тепловой поток . Рис.21. Влияние скорости резания на распределение тепла между стружкой, деталью и инструментом Если скорость резания, то есть скорость, с которой режущее лезвие инструмента пересекает тепловой поток, мала, то тепло от условной плоскости сдвига беспрепятственно перейдет в деталь. По мере увеличения скорости резания режущее лезвие все быстрее пересекает тепловой поток, и поэтому в деталь успевает перейти меньшее количество тепла и все большее количество тепла остается в стружке. Уменьшение доли тепла, уходящего в инструмент при увеличении скорости резания, связано с уменьшением силы трения стружки по передней поверхности и с увеличением ее пластичности от нагрева. По данным А.М. Даниеляна, увеличение глубины резания уменьшает удельное количество тепла в стружке, а при увеличении подачи его величина практически остается неизменной. Увеличение глубины резания и подачи сопровождается уменьшением средней температуры стружки.