ГЛАВА 8. КАЧЕСТВО ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 8.2. Влияние условий процесса резания на величину микронеровностей На высоту действительных микронеровностей влияют те же параметры и факторы, что и на силы резания, в частности, на их радиальную составляюшую силу , которая стремится оттолкнуть резец от детали в направлении, перпендикулярном ее оси. Поэтому из параметров режима резания на высоту микронеровностей оказывают влияние скорость резания и подача, глубина резания практиески никакого влияния не оказывает. При увеличении подачи высота микронеровностей увеличивается, однако интенсивность ее увеличения высокая в области больших подач, и более низкая - в области малых. При обработке материалов, не склонных к наростообразованию, с увеличеним скорости высота микронеровностей равномерно уменьшается, при этом влияние скорости резания не особенно сильно, и ее нужно значительно увеличить, чтобы получить ощутимое снижение шероховатости. При обработке материалов, склонных к наростообразованию, высота микронеровностей сначала увеличивается, достигая своего максимума при скорости резания , соответствующей максимальной высоте нароста (рис.38), а затем уменьшается. Рис.38. Зависимость высоты микронеровностей от скорости резания, где 1 – материал, не склонный к наростообразованию; 2 – материал, склонный к наростообразованию; 3 – зависимость силы резания от скорости резания при наличии нароста