ГЛАВА 10. РЕЗЦЫ Одним из наиболее простых и распространенных металлорежущих инструментов является резец. Резцы применяются на токарных, карусельных, револьверных, строгальных, долбежных станках, токарных автоматах и полуавтоматах и специальных станках, например, затыловочных. Поэтому, в зависимости от станка и рода выполняемых работ, резцы бывают: токарные, строгальные, долбежные, автоматные. Существует шесть основных типов резцов: проходные, подрезные, отрезные (канавочные), расточные, фасонные, резьбовые. В свою очередь проходные подразделяются на: прямые, отогнутые, упорные правые и левые. По конструкции рабочей части резцы бывают: цельные и составные, с припаянной пластинкой или с ее механическим креплением. По форме сечения державки резца: прямоугольные, квадратные, круглые.