ГЛАВА 3. СТРУЖКООБРАЗОВЫАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 3.4. Усадка стружки. Коэффициент усадки стружки При превращении срезаемого слоя в стружку размеры стружки по длинне, толщине и ширине (рис.13) отличаются от размеров срезаемого слоя, из которого стружка образовалась. При длине срезаемого слоя , толщине , и ширине длина стружки равна , толщина – , а ширина – , причем . Таким образом, по сравнению с размерами срезаемого слоя, стружка короче, толще и шире. Степень изменения размеров стружки по сравнению со срезаемым слоем характеризуется тремя коэффициентами изменения формы стружки: коэффициентом усадки или укорочения , коэффициентом утолщения и коэффициентом уширения . , , (1) Так как объем стружки равен объему срезаемого слоя, то , а поэтому: (2) Таким образом, коэффициент усадки стружки равен отношению площади поперечного сечения стружки к площади сечения срезаемого слоя . Но произведение равно произведению тогда: (3) Рис.13. Размеры срезаемого слоя и стружки