ГЛАВА 4. СИЛЫ РЕЗАНИЯ 4.4. Влияние обрабатываемого и инструментального материалов на составляющие силы резания Механические свойства обрабатываемого материала весьма сложно и противоречиво влияют на составляющие силы резания. С одной стороны, повышение прочности и твердости обрабатываемого материала увеличивает угол сдвига, что уменьшает коэффициент усадки стружки и величину относительного сдвига, работы деформации и стружкообразования уменьшаются, в результате чего составляющие силы резания должны уменьшаться. Но, с другой стороны, с повышением прочности и твердости обрабатываемого материала напряжения на условной плоскости сдвига возрастают, что увеличивает работы деформации и стружкообразования и составляющие силы резания должны возрастать. Поэтому, в зависимости оттого, что является преобладающим - увеличение напряжения на условной плоскости сдвига или уменьшение коэффициента усадки стружки - составляющие силы резания при увеличении прочности обрабатываемого материала будут возрастать или уменьшаться. Если при увеличении прочности материала коэффициент усадки стружки уменьшается сравнительно мало, составляющие силы резания будут возрастать, а если увеличение прочности сопровождается значительным увеличение усадки стружки, составляющие силы резания будут уменьшаться. Например, при обработке меди, имеющей = 32 кгс/мм2 и = 6,2 и при обработке стали 20, имеющей = 58 кгс/мм2 и = 3,3, основная составляющая силы резания одинаковая - = 500 кгс.