ГЛАВА 3. СТРУЖКООБРАЗОВЫАНИЕ ПРИ РЕЗАНИИ МЕТАЛЛОВ 3.2. Нарост Максимальную высоту нарост имеет при скоростях резания 15–30 м/мин, и исчезает при скоростях резания, превышающих 80–100 м/мин. Экспериментально установлено, что при наиболее распространенных условиях резания углеродистых конструкционных сталей нарост имеет максимальную высоту при такой скорости резания (), когда температура в зоне резания близка к 300 °С, и исчезает при такой скорости резания (), когда температура в зоне резания превышает 600 °С (рис.11). При максимальной величине нароста фактический передний угол максимальный (рис.11). При скоростях резания, превышающих 80-100 м/мин, температура в зоне пластической деформации повышается настолько, что нижний слой этой зоны уже не отвердевает при контакте с передней поверхностью резца (не приваривается к ней), а течет по этой поверхности вместе со стружкой. Рис.11. Влияние скорости резания на температуру, высоту нароста и фактический передний угол