ГЛАВА 9. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 9.2. Соединительная часть инструмента Соединительная часть должна передавать мощность, получаемую от шпинделя станка, на режущую часть инструмента. Если соединительная часть будет недостаточно прочна, т.е. рассчитана неправильно, то она будет лимитировать использование мощности инструментом. При конструировании инструмента необходимо обеспечить точность его установки на станке. С этой целью соединительные части инструмента изготавливаются с высокой точностью, чем обеспечивается полная взаимозаменяемость при замене инструмента. Конструктор должен выбирать такую форму соединительной части, чтобы обеспечить минимальное время для установки инструмента или его замены. Конструкции соединительных частей инструмента очень разнообразны. У концевого инструмента - это конусный или цилиндрический хвостовик, у насадного – цилиндрическое отверстие с продольной или торцевой шпонкой, для инструментов с движением вдоль оси – протяжки, прошивки – хвостовик с проточкой под быстросменный патрон и т.д. Токарные резцы по форме сечения державки делятся на прямоугольные, квадратные и круглые. Резцы прямоугольной формы применяются чаще других, так как при врезании пластинки обеспечивается меньшее снижение прочности державки, чем у державок квадратного сечения. Резцы прямоугольного сечения имеют отношение , равное 1,25 либо 1,6, при В = 10 40 мм. Для чистовых и получистовых режимов применяют резцы с соотношением = 1,6, а для черновых режимов - с = 1,25. Квадратная форма используется для расточных, автоматных и автоматно-револьверных резцов, круглая форма используется для расточных и резьбовых резцов, она дает возможность поворачивать резец в резцедержателе. Размеры сечений нормализованы, например, прямоугольные: 10х16, 12х16, 12х20, 16х20, 16х25, 20х25, 20х32, 25х32, 25х40, 32х40, 32х50, 40х50 мм и т.д.