ГЛАВА 6. ИЗНОС РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 6.4. Критерии износа инструмента При эксплуатации инструмента по мере его изнашивания наступает такой момент, когда дальнейшее резание инструментом должно быть прекращено, а инструмент отправлен на переточку. Момент затупления инструмента устанавливают с помощью критерия износа. Под критерием износа понимают сумму признаков (или один решающий признак), при которых работа инструмента должна быть прекращена. Используют два критерия износа: 1) критерий оптимального износа и 2) критерий технологического износа. В обоих случаях за основу принимают линейный износ задней поверхности, так как задняя поверхность инструмента изнашивается всегда, а измерить ширину площадки износа проще, чем, например, глубину лунки износа на передней поверхности