ГЛАВА 9. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 9.3. Соединительная часть инструмента Для определения минимальных размеров сечения державки резца из условий ее прочности, необходимо приравнять действующий изгибающий момент максимальному моменту, допускаемому сечением державки, то есть В свою очередь = кгсмм, где - вылет резца из резцедержателя, мм; - допускаемое сопротивление на изгиб материала державки резца, кгс/мм2 ; - момент сопротивления сечения державки резца, мм3. Для незакаленной углеродистой конструкционной стали с = 60 70 кгс/мм2, = 20 кгс/мм2. Для державок из углеродистой стали, подвергнутых термической обработке, допускаемое сопротивление на изгиб примерно в два раза выше. Момент сопротивления прямоугольного сечения На основании вышеизложенного можно написать: , тогда Для державок прямоугольного сечения с отношением = 1,6 , = мм. Для державок квадратного сечения Для державок круглого сечения где d – диаметр державки, мм. Тогда