ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ СО СНЯТИЕМ СТРУЖКИ 1.1. Виды обработки со снятием стружки При обработке металлов резанием изделие получается в результате срезания с заготовки слоя металла (припуска на обработку), который удаляется в виде стружки. Для обработки резанием инструментом с определенной геометрией и на определенных станках существуют следующие определения видов обработки: точение; трогание; долбление; сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание – обработка осевым инструментом; фрезерование; протягивание (прошивание); пиление; нарезание резьбы; шлифование; хонингование. Точение выполняется на токарных станках, режущий инструмент - резец. Строгание и долбление выполняется на строгальных и долбежных станках соответственно, режущий инструмент - резец. Обработка осевым инструментом выполняется на сверлильных и токарных станках. В первом случае вращается режущий инструмент, во втором случае заготовка. Режущий инструмент: сверло, зенкер, развертка. Фрезерование выполняется на фрезерных станках, вертикальных и горизонтальных. Режущий инструмент - фреза. Протягивание выполняется на протяжных станках Режущий инструмент - протяжка или прошивка. Пиление выполняют на распиловочных станках. Режущий инструмент - пила. Нарезание резьбы осуществляется на токарных, фрезерных, сверлильных, накатных станках. Режущий инструмент: метчик, плашка, фреза, гребенка, накатной ролик и др. Шлифование выполняют на шлифовальных станках. Режущий инструмент абразивный. Хонингование выполняют на сверлильных или токарных станках. Режущий инструмент - хонинговальная головка, оснащенная абразивными брусками.