ГЛАВА 7. СТОЙКОСТЬ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДОПУСКАЕМАЯ ИМИ СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ 7.1. Методика построения стойкостных зависимостей Способность режущего инструмента сохранять работоспособными свои контактные поверхности и режущие кромки называют стойкостью инструмента, а время , в течение которого это происходит, называют периодом стойкости. Период стойкости равен времени работы инструмента между двумя заточками. Период стойкости любого инструмента зависит от физико-механических свойств обрабатываемого и инструментального материалов, геометрических параметров инструмента, параметров режима резания и применяемой смазочно-охлаждающей жидкости.
Рис.30. Кривые износа инструмента при варьировании скоростью резания | Рис.31. Зависимость периода стойкости от скорости резания
Стойкостные зависимости в настоящее время устанавливают исключительно экспериментально. Для установления зависимостей чаще всего используют метод однофакторного эксперимента, когда варьируют один параметр, например, скорость резания, подачей или любым другим, остальные оставляя неизменными, как показано на рис.30. По результатам однофакторных экспериментов строят зависимости периода стойкости инструмента от варьируемого параметра (рис.31). Таким образом можно получить зависимость периода стойкости от скорости резания, подачи, глубины резания, или от любого геометрического параметра инструмента