Из геометрических параметров режущего инструмента на действительную высоту микронеровностей наибольшее влияение оказывает главный угол в плане . С уменьшением главного угла в плане увеличивается отношение ширины срезаемого слоя к его толщине, . Это с одной стороны уменьшает влияние подачи на высоту микронеровностей, но с другой - увеличивает радиальную составляющую силы резания . Поэтому уменьшение главного угла в плане в большей степени влияет на высоту микронеровностей при малых подачах и в меньшей степени в при больших подачах. Вспомогательный угол в плане , влияет на величину расчетных микронеровностей. С уменьшением вспомогательного угла в плане расчетные микронеровности уменьшаются и равны 0 при его нулевом значении. Если на резце сделать вспомогательный угол в плане равным 0 а длину вспомогательного лезвия на 20 – 30% больше подачи, то расчетные микронеровности образовываться не будут. На этом основано конструирование чистовых резцов для работы с большими подачами. В отличие от расчетных микронеровностей, уменьшение вспомогательного угла в плане не во всех случаях приводит к уменьшению высоты действительных микронеровностей. Передний угол и угол наклона режущей кромки на высоту действительных микронеровностей влияния не оказывают. Что касается заднего угла , то он влияет на величину действительных микронеровностей при значениях меньших , увеличивая их при уменьшении угла за счет роста силы трения задней поверхности о поверхность резания. При значениях больших , задний угол a на величину микронеровностей характерного влияния не оказывает. С повышением твердости и прочности обрабатываемого материала и снижением его пластичночти, обьем пластической деформации уменьшается. Это приводит к уменьшению высоты микронеровностей. На этом основано искусственное повышение твердости деталей термообработкой, часто применяемое для повышения чистоты обработанной поверхности. На высоту микронеровностей положительно влияет применеие смазочно-охлаждающая жидкость. Однако положительное действие смазочно-охлаждающая жидкость уменьшается при увеличении скорости резания. На основании вышеиложенного можно сделать вывод, что основным способом уменьшения высоты микронеровностей является увеличение скорости резания ( вне зоны нарорстообразования) при одновременном уменьшении величины подачи. Наряду с тем высота микронеровностей от воздействия нароста будет уменьшаться при применении инструментальных материалов не склонных к наростообразованию. Положительное влияние окажет уменьшение шероховатости передне поверхности режущего лезвия. Методика измерения высоты микронеровностей Рис. 4.3. Проекционное приспособление для измерения высоты микронеровностей Для измерения высоты микронеровностей на поверхности экспериментальной детали студенты могут воспользоваться проекционным приспособлением, рис. 4.3. Приспособление состоит из проектора 1 и источника света 2, которые можно плавно перемещать по направляющим 3 с помощью винтовой пары 4, величина перемещения измеряется посредством микроскопа 5, установленного над шкалой 6. Контролируемая деталь 7 закреплена в приспособлении 8, которое позволяет менять положение детали по высоте при помощи рукоятки 9. Совмещая визирную линию 6 проектора 1 с линией выступов профиля поверхности детали, а затем с линией впадин и измеряя расстояние между ними, студенты определяют наибольшую высоту микронеровностей профиля (стандартный параметр или ).